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ПРОГРАМА ЗА РАБОТА ВО ОБЛАСТА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ЦЕНТАР ЖУПА ЗА 2025 ГОДИНА

Вовед

· Општ дел

· Просторен опфат и предмет на Програмата

· Основи за изработка на Програмата

· Законски основ

· Основни плански документи

· Лица вклучени во изработка на Програмата

Глави на програмата

1. Цели на Програмата

· Општи цели на Програмата

· Конкретни цели на Програмата по населени места, урбани блокови и локалитети.
2025 YILI İÇİN, MERKEZ JUPA BELEDİYESİ ALANINDAKİ MAKEDONYA CUMHURİYETİ SAHİPLİĞİNDE OLAN İNŞAAT ARAZİLERİNİN ELDE BULUNDURMAK ALANI İÇİN ÇALIŞMA ÖNERİ PROGRAMI
Giriş
· Genel bölüm
· Programın alansal kapsamı ve konusu

· Programın hazırlanmasının dayanakları  (temelleri)
· Yasal dayanak (temel)

· Genel plânlama belgeleri

· Programın hazırlanmasına katılan kişiler

Program başlıkları

1. Programın amaçları

· Programın genel amaçları

· Yerleşim yerlerine, kentsel bloklara ve konumlara göre Programın özel amaçları
· Лица задолжени за имплементација на маркетинг стратегијата

2. Динамика на реализација на Програмата

· Број на турнуси за објавување на оглас, временски период за објавување на огласите и распределба на градежните парцели по турнуси

· Пропишување на условите за наддавање

· Лица надлежни за реализација на Програмата

3. Проценка на финансиските приливи по основ на реализација на Програмата (приходна страна на Програмата)

4. Проценка на финансиските средства потребни за реализација на Програмата (расходна страна на Програмата)

5. Преодни и завршни одредби
· Pazarlama stratejisinin uygulanması için görevlenirilen kişiler

2. Programın gerçekleştirilme dinamiği

· İlânların yayınlanması için turların sayısı, İlânların yayınlanması için zaman dönemi ve inşaat arsalarını turlara göre ayırmak
· Arttırma koşullarını yazıyla belirlemek

· Programın gerçekleşmesi için yetkili kişiler

3. Programın gerçekleşmesine dayanarak mali (finansal) akışın değerlendirilmesi (Programın gelir yönü)
4.  Programın gerçekleşmesi için gereken mali (finansal) araçların değerlendirilmesi (Programın gider yönü)
5. Geçici ve son hükümler
Содржина и теми во Програмата

ВОВЕД:

Општ дел 

Со донесување на новиот закон за градежно земјиште (Сл.весник на РСМ бр.17/2011, РСМ“ бр.15/15, РСМ“ бр.98/15, РСМ“ бр.193/15, РСМ“ бр.226/15, РСМ“ бр.31/16, РСМ“ бр.142/16, РСМ“ бр.190/16 и, РСМ“

бр.275/19, ), градежното земјиште може да биде во сопственост на Република Северна Македонија, општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, домашни и странски правни и физички лица.


Сопстевноста на градежното земјиште создава права и обврски. Сопстевноста на градежното земјиште вклучува и право на градење на земјиштето. Одлука за стекнување на сопственост на градежното земјиште за општините, општините во градот Скопје и градот Скопје донесува Советот.


Сопстеноста на општините им ги овозможува следните права: на градење, користење, пренесување на правото на градење на други лица и отуѓување на градежното земјиште. 


Со градежното земјиште сопственост на Република Северна Македонија управува Владата на Република Северна Македонија. 

Градежното земјиште наменето за општа употреба можат да го користат сите правни и физички лица, општините, општините во градот Скопје и градот Скопје. Правото на користење Владата на Република Северна Македонија може да го пренесе на општините.


Сопственоста на градежното земјиште ја опфаќа неговата површина и се она што е со него трајно поврзано, а се наоѓа над или под површината. 

Градежното земјиште е добро од општ интерес за Република Северна Македонија, а уредувањето на градежното земјиште е од јавен интерес.

Programdaki içerik ve konular 
GİRİŞ:

Genel bölüm 

İnşaat Arazileri için yeni Yasanın onaylanmasından sonra (11.02.2011 tarihli,    2011/17 sayılı “MC Res.Gazetesi”), inşaat arazileri, Makedonya Cumhuriyeti’nin, belediyelerin, Üsküp kenti belediyelerinin ile Üsküp kentinin, yerli ile  yabancı tüzel ve özel kişilerin sahipliğinde olabilir.

İnşaat arazilerinin sahipliği hak ve yükümlülükler yaratır. İnşaat arazilerinin sahipliği, arazide inşaatın yapılması hakkını da kapsar. Belediyeler, Üsküp kenti belediyeleri ile Üsküp kenti için inşaat arazilerinin sahipliğine Kararı Konsey almaktadır.

Sahiplik, belediyelere şu hakları sağlar: inşa etmek, yararlanmak, inşa etmek hakkını başkalarına devretmek ve inşaat arazisinin satılması (ötekileştirilmesi).

Makedonya Cumhuriyeti’nin sahipliğindeki arazıyı Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti yönetir.


Genel kullanım için özgülenmiş olan inşaat arazisini, bütün tüzel ve özel kişiler, belediyeler, Üsküp kenti belediyeleri ile Üsküp kenti, kullanabilir. Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti, kullanım hakkını belediyelere devredebilir.

İnşaat arazisinin sahipliği, onun alanını ve yer üstünde ya da yer altında bulunan, onunla kalıcı olarak bağlı olan, her şeyini kapsamaktadır.


İnşaat arazisi, Makedonya Cumhuriyeti’nin genel çıkarı için iyidir, oysa inşaat arazisinin düzenlenmesi kamu çıkarınadır (yararınadır).
Градежното земјиште може да биде изградено и неизградено, уредено и неуредено. Изградено градежно земјиште е земјиште на кое е изграден објект од траен карактер и земјиштето што служи за редовна употреба на објектот во граници на градежната парцела. 


Уредено градежно земјиште е земјиште опремено со комунална инфраструктура, додека неуредено е земјиште на кое нема изграедно комунална инфраструктура. 


Градежно земјиште е земјиште кое е планирано со урбанистички план или урбанистичка планска документација.


Градежна парцела е дел од градежното земјиште, чии граници се утврдени со урбанистички план или урбанистичка планска документација и може да се состои од една, од дел или од повеќе катастарски парцели. 


Објект од траен карактер е објект изграден со дoкументација (одобрение) и заведен во јавните книги за недвижности. 


Објект од времен карактер е објект поставен со одобрение за поставување до реализација на урбанистички план или урбанистичка документација. Времените објекти не се дел од градежното земјиште и врз основа на нив не може да се стекне сопственост на градежното земјиште. 


Инфраструктурен објект е подземна или надземна градба за инсталации од комуналната инфраструктура. 


Прометот со градежното земјиште е слободен. 


Градежното земјиште сопственост на Република Северна Македонија може да се отуѓи, даде на користење (концесија или јавно приватно партнерство), даде под долготраен и краткотраен закуп, разменува или да се востановат други стварни права.


İnşaat arazisi, inşa edilmiş ve inşa edilmemiş, düzenli ve düzensiz olabilir. İnşa edilmiş inşaat arazisi, üzerinde kalıcı özellikli yapının inşa edilmiş olduğu ve inşaat arazisinin sınırları içinde, yapının sürekli kullanımı için yarayan arazidir.

Düzenlenmiş inşaat arazisi, kamu hizmetleri altyapısı ile donatılmış, düzenlenmemiş inşaat arazisi ise kamu hizmetleri altyapısı ile donatılmamış arazidir.

İnşaat arazisi, kentsel plânlama ile ya da kentsel plânlama plân belgeleriyle plânlaştırılmış arazidir.


İnşaat arsası, inşaat arazisinin bir parçasıdır. İnşaat arsasının sınırları kentsel plânlama plânıyla ya da kentsel plânlama belgeleriyle saptanmıştır ve bir, bölüm ya da birkaç kadastro arsasından (parselinden) oluşabilmektedir.


Kalıcı özellikli yapı, belgeyle (onamayla) inşa edilmiş ve taşınmazlar kamu kayıtlarında kayıtlı olan yapıdır.

Geçici özellikli yapı, kentsel plânlama plânının ya da kentsel plânlama belgelerinin gerçekleşmesine kadar izinle (onamayla) yerleştirilmiş olan yapıdır. Geçici yapılar, inşaat arazisinin parçası değildir ve ona dayanarak inşaat arazisi için sahiplenme (sahiplik) alınamaz.

Altyapı yapısı, kamu hizmetleri altyapısının döşemleri için, yer altı ya da yer üstü yapısıdır.

İnşaat arazisi ile alışveriş (ticaret) serbesttir.


Makedonya Cumhuriyeti sahipliğindeki inşaat arazisi satılabilir, kullanıma verilebilir (ruhsatlı ya da kamu özel ortaklıklı), uzun vadeli ve kısa vadeli kiralamaya (kesime) verilebilir, değiştirilebilir ya da başka gerçek haklar kurulabilir.
А) Просторен опфат и предмет на Програмата

Предмет на Програмата е менаџирање со градежното земјиште во сопственост на Република Северна Македонија што се наоѓа на територијата на Општина Центар Жупа, дефинирана според територијалната организација на Република Северна Македонија, за време на календарска 2025 година.

За да може да се врши отуѓување, давање под закуп, на градежното земјиште потребно е да се изработи мапа на државното градежно земјиште во општината со сите нумерички податоци за истото.

Важен фактор во оваа постапка е и категоријата урбанистички план, односно урбанистичките планови врз основа на кои може да се издаде одобрение за градење.

Во текот на годишната  Програма се предвидува предмет на менаџирање со градежното земјиште во сопственост на Република Северна Македонија да бидат градежните парцели што се наоѓаат на териториите на следните населени места и локалитети: село Коџаџик, село Центар Жупа, село Центар Жупа локалитет Гола Краста, село Баланци – локалитет Пашини кории, село Евла.

Б) Основи за изработка на Програмата

· Законски основ

Законски основ на програмата за управување со градежното земјиште се: Закон за локалната самоуправа член 36 став 1 (Сл. Весник на РМ 5/2002), Закон за градежно земјиште член 96 (Сл.весник на РМ бр.15/15, 98/15, 193/15, 226/15,31/16,142/16153/23) и чл. 29 од Статутот на Општина Центар Жупа (Сл. Гласник бр.16/2020)  
A) Programın alansal kapsamı ve konusu 
Programın konusu, 2025 yılı takvimi içinde, Makedonya Cumhuriyeti’nin alansal örgütlenmesine (toprak düzenine) göre tanımlanan, Merkez Jupa Belediyesi’nin alanında bulunan,   Makedonya Cumhuriyeti sahipliğindeki inşaat arazisinin yönetilmesidir.
İnşaat arazisinin satılabilmesi, kiraya verilebilmesi için, tüm sayısal verileriyle belediyedeki devlet inşaat arazisinin haritasının yapılması gereklidir.
Bu işlemde, önemli etken, bayındırlık plânı kategorisidir, doğrusu, kentsel plânlama plânlarıdır ki onlara dayanarak
inşaat için onama verilebilir. 
Yıllık Programda, Makedonya Cumhuriyeti sahipliğindeki inşaat arazilerinin yönetilmesiyle ilgili, şu yerleşim yerlerinde ve konumlarda bulunan inşaat arsaları öngörülmektedir: Kocacik köyünde, Merkez Jupa köyünde, Merkez Jupa köyünün Gola Krasta konumunda, Balansa köyünün Paşini korii konumunda ve Eğla köyünde. 
B) Programın hazırlanması için temeller
· Yasal temel 
İnşaat arazisini yönetmek Programının yasal temeli şunlardır: Yerel Özyönetim Yasası - 36. Maddesinin 1. Fıkrası (2002/5 sayılı “MC Res.Gazetesi”), İnşaat Arazisi Yasası – 89.maddesi (11.02.2011 tarihli,    2011/17 sayılı “MC Res.Gazetesi”) ve Merkez Jupa Belediye’sinin Tüzüğü-29. Maddesi (2007/03 sayılı Res. Seslenimi).
· Основни плански документи

Други документи потребни за  изработка на Програмата се следните стратешки, развојни и плански документи донесени на локално ниво:

· Генерален урбанистички план за Центар Жупа Седиште за општината за плански период од 1997 до 2007 год.

· Општ акт – Одлука за населено место без урбанистичка документација во Општина Центар Жупа, одлука бр. 07-93/7 од 08.07.1998 год. објавен во службен Гласник на Општина Центар Жупа бр. 10/98 од Октомври 1998 година.
· Урбанистички планови за населените места

Урбанистички план за село Центар Жупа, Урбанистички план за село Центар Жупа локалитет Гола Краста, Урбанистички план за село Коџаџик, Урбанистички план вон од Населено место локалитет Пашини кории.

· Програма за изработка на урбанистички планови во 2025 година

· Забелешки и предлози од јавните презентации на нацрт Програмата
Направени се јавни презентации за Нацрт Урбанистички планoви за село Центар Жупа локалитет Гола Краста, Урбанистички план за село Коџаџик, Урбанистички план за вон од Населено место локалитет Пашини кории,
· Temel plânlama belgeleri
Programın hazırlanması için, gereken, yerel çapta onaylanan  diğer stratejik, gelişme ve plânlama belgeleri şunlardır:

· Merkez Jupa için genel bayındırlık (kentsel) plânı. 1997’den 2007 y. kadar plânlama dönemi için belediyenin genel merkezi.
· Genel resmi yazı- Merkez Jupa Belediyesi’nde, bayındırlık plânlama belgesi olmayan yerleşim yeri için Karar, Ekim 1998 yılının 98/10 sayılı “Merkez Jupa Belediyesi’nin Resmi Seslenimi”nde yayımlanan, 08.07.1998 y., 07-93/7 sayılı Karar.
· Yerleşim yerleri için bayındırlık (kentsel) plânları
Merkez Jupa köyü için bayındırlık plânı, Merkez Jupa köyünün Gola Krasta konumu için bayındırlık plânı, Kocacik köyü için bayındırlık plânı, yerleşim yeri dışının Paşini Korii konumu için bayındırlık plânı.
· 2025 yılında, bayındırlık plânlarının hazırlanması için Program
· Program taslağının kamu sunumlarından-tanıtımından not ve öneriler

Bayındırlık plânları taslaklarının kamuya sunumları - tanıtımları şuraları için yapılmıştır: Merkez Jupa köyünün Gola Krasta konumu için, Kocacik köyü için, yerleşim yeri dışının Paşini Korii konumu için bayındırlık plânları, 

Плански програми  за изработка на урбанистичка документација за индустриски зони во Општина Центар Жупа локалитет Пашини кории

· Други стратешки документи

Одлуки донесени од страна на Советот на Општина Центар Жупа за поддржување на иницијативи за изработка на ЛУПД како и одлуки на советот за утврдување на Нацрт Урбанистички план за село Центар Жупа
локалитет Гола Краста, Урбанистички план за село Коџаџик, Урбанистички план за вон од Населено место локалитет Пашини кории.
В) Лица вклучени во изработка на Програмата

· Раководител на Одделението за Урбанизам , сообраќај комунални дејности и заштита на животната средина,

· Еран Зубер Дипломиран Економист – Раководител на одделението за Финансиски прашања,

· Име, презиме, професија и функција на сите останати лица консултирани или инволвирани во изработка на Програмата

Merkez Jupa Belediyesi, Paşini Korii konumundaki endüstri (sanayi) bölgeleri için bayındırlık belgelerinin hazırlanması için plânlama programları 

· Diğer stratejik belgeler

YBPB hazırlanması için girişimlere, desteğin verilmesiyle ilgili, Merkez Jupa Belediyesi’nin Konseyi tarafından Kararların alınması olduğu gibi, Merkez Jupa köyünün Gola Krasta konumu için, Kocacik köyü için, yerleşim yeri dışının Paşini Korii konumu için bayındırlık plânları taslağının saptanması için Konseyin almış olduğu Kararlar.
C) Programın hazırlanmasına katılan kişiler 
· Eran Züber- diplomalı ekonom- Mali işleri bölümü Yönetmeni,
· Programın hazırlanmasına danışılan ve karışan bütün diğer kişilerin adı, soyadı, mesleği ve görevi (işlevi)
ГЛАВИ НА ПРОГРАМАТА:

1. Цели на Програмата

· Општи цели на Програмата

Обезбедување на услови за социо-економски развој на општината, преку правење просторни услови за развој.

· Конкретни цели на Програмата по населени места, урбани блокови и локалитети

Заинтерсираните граѓани за изградба на сопствени простори за обавување на дејност можат да ја реализираат својата потреба, а со тоа да придонесат за развој на населеното место/локалитет, користење на локалните ресурси, вработување на лица, обезбедување на подобри услови за живеење.

2. Обем и преглед на градежно земјиште што е предмет на Програмата (групирани по населено место и по урбанистички план)

· Графички прилог со одбележани градежни парцели што ќе бидат предмет на менаџирање во тоа населено место/локалитет, идентификувани со број на градежните парцели

· Детален преглед на градежни парцели (по населено место и по урбанистички план)
PROGRAM BAŞLIKLARI:
1. Programın amaçları 

· Programın genel amaçları

Kalkınmak için alan koşulları yaparak, belediyenin sosyo-ekonomik kalkınması için koşulların sağlanılması.

· Yerleşim yerleri, kentsel bloklar ve konumlara göre Programın somut amaçları 
Mesleğini yapabilmek için, kendi alanını inşa etmekle ilgilenen yurttaşlar, kendi gereksinimini gerçekleştirebilirler. Bununla, yerleşim yerinin/konumun kalkınmasına, yerel kaynakların kullanımına, kişilerin iş ilişkisi kurmalarına ve yaşam koşullarının daha iyileşmesinin sağlanmasına katkı sağlayacaklardır.
2. Programın konusu olan inşaat 
    Arazisinin kapsamı ve incelenmesi
    (yerleşim yerine ve bayındırlık
    plânına göre gruplaştırılmıştır.)
· O yerleşim yerinde/konumunda yönetmelik konusu olacak olan, inşaat arsalarının numarasıyla belirlenmiş olan, işaretlenmiş inşaat arsalarının grafiksel eki
· Yerleşim yerlerine ve bayındırlık plânlarına göre inşaat arsalarının ayrıntılı incelemesi 

a. Градежни парцели што ќе бидат предмет на отуѓување по пат на јавно надавање
Табела со следните информации:

· Број на градежна парцела

· Вкупна површина на градежната парцела

· Намена на земјиштето (основна класа)

· Намена на земјиштето (опис)

· Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела

· Површина за градба

· Бруто развиена површина

· Процент на изграденост

· Коефициент на искористеност на земјиштето

· Максимална дозволена висина

· Катност

· Почетна/Утврдена цена по метар квадратен, и

· Вкупна почетна/утврдена цена.

б. Градежни парцели што ќе бидат предмет на издавање под долготраен закуп по пат на јавно надавање

Табела со следните информации:

· Број на градежна парцела

· Вкупна површина на градежната парцела

· Намена на земјиштето (основна класа)

· Намена на земјиштето (опис)

· Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела

· Површина за градба

· Бруто развиена површина

· Процент на изграденост

· Коефициент на искористеност на земјиштето

· Максимална дозволена висина

· Катност
a.Açık arttırma ile satılacak konusu olan inşaat arsaları
Şu bilgilerle tabela:
· İnşaat arsasının numarası

· İnşaat arsasının toplam alanı (yüzeyi)

· Arazinin özgülenmesi (temel sınıf)

· Arazinin özgülenmesi (nitelik)

· İnşaat arsası kapsamındaki kadastro arsalarının numaraları

· İnşaat alanı

· Bütün (brüt) gelişmiş alan

· İnşaat oranı (yüzdesi)

· Arazinin kullanım katsayısı 
· İzin verilen en fazla yükseklik

· Katların sayısı
· Metre karesi için saptanmış olan başlangıç fiyatı ve 
· Saptanmış olan toplam başlangıç fiyatı.

      b. Açık arttırmayla, uzun vadeli 
      kiralığa verilecek konulu olan inşaat 
      arsaları
Şu bilgilerle tabela:

· İnşaat arsasının numarası

· İnşaat arsasının toplam alanı (yüzeyi)

· Arazinin özgülenmesi (temel sınıf)

· Arazinin özgülenmesi (nitelik)

· İnşaat arsası kapsamındaki kadastro arsalarının numaraları

· İnşaat alanı

· Bütün (brüt) gelişmiş alan

· İnşaat oranı (yüzdesi)

· Arazinin kullanım katsayısı 

· İzin verilen en fazla yükseklik

· Katların sayısı

· Почетна/Утврдена цена по метар квадратен за годишна закупнина

· Вкупна почетна/утврдена цена за годишна закупнина, и

· Времетраење на закупот.

в. Градежни парцели што ќе бидат предмет на издавање под краткотраен закуп по пат на јавно надавање

Табела со следните информации:

· Број на градежна парцела

· Вкупна површина на градежната парцела

· Намена на земјиштето (основна класа)

· Намена на земјиштето (опис)

· Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела

· Површина за градба

· Бруто развиена површина

· Процент на изграденост

· Коефициент на искористеност на земјиштето

· Максимална дозволена висина

· Катност

· Почетна/Утврдена цена по метар квадратен за годишна закупнина

· Вкупна почетна/утврдена цена за годишна закупнина, и

· Времетраење на закупот.

г. Градежни парцели што ќе бидат предмет на давање на користење заради давање на концесија или јавно приватно партнерство

Табела со следните информации:

· Број на градежна парцела

· Yıllık kiralık için metre karesine saptanmış olan başlangıç fiyatı  

· Yıllık kiralık için saptanmış olan toplam başlangıç fiyatı ve 
· Kiralığın süresi. 
c. Açık arttırmayla, kısa vadeli 
             kiralığa verilecek konulu olan
             inşaat arsaları 

     Şu bilgilerle tabela:

· İnşaat arsasının numarası

· İnşaat arsasının toplam alanı (yüzeyi)

· Arazinin özgülenmesi (temel sınıf)

· Arazinin özgülenmesi (nitelik)

· İnşaat arsası kapsamındaki kadastro arsalarının numaraları

· İnşaat alanı

· Bütün (brüt) gelişmiş alan

· İnşaat oranı (yüzdesi)

· Arazinin kullanım katsayısı 

· İzin verilen en fazla yükseklik
· Katların sayısı

· Yıllık kiralık için metre karesine saptanmış olan başlangıç fiyatı  

· Yıllık kiralık için saptanmış olan toplam başlangıç fiyatı ve 
· Kiralığın süresi. 
         b. Ruhsatla ya da kamu özel 

         ortaklık kullanımına verilecek
         konulu olan inşaat arsaları 

      Şu bilgilerle tabela:

· İnşaat arsasının numarası

· Вкупна површина на градежната парцела

· Намена на земјиштето (основна класа)

· Намена на земјиштето (опис)

· Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела

· Површина за градба

· Бруто развиена површина

· Процент на изграденост

· Коефициент на искористеност на земјиштето

· Максимална дозволена висина

· Катност

· Основ за давање на земјиштето на користење (концесија или ЈПП)

· Заинтересирано правно лице (компанија),

· Предвидени услови за договорот.

3. Маркетинг стратегија за промоција на градежното земјиште што е предмет на оваа Програма

Во рамките на програмата за активностите на Општина Центар Жупа во областа на промоција и комуникација со јавноста во 2025 година   предвидени се 100.000,00 денари од буџетот на општината за реализација за информативни кампањи за продажба на градежно земјиште . кампаните се реализираат преку изработка на ТВ и радио спотови , флаери и соопштенија за јавност ( во зависност од целните групи и планираните ефекти ). Во подготовка на кампањите учествува Тимот за управување со квалитет со фокус на одделението одговорно за специфична проблематика. 
· İnşaat arsasının toplam alanı (yüzeyi)

· Arazinin özgülenmesi (temel sınıf)

· Arazinin özgülenmesi (nitelik)

· İnşaat arsası kapsamındaki kadastro arsalarının numaraları

· İnşaat alanı

· Bütün (brüt) gelişmiş alan

· İnşaat oranı (yüzdesi)

· Arazinin kullanım katsayısı 

· İzin verilen en fazla yükseklik

· Katların sayısı

· Arazinin, ruhsatla ya da KÖO kullanılmasına verilen temel (dayanak)

· İlgilenen tüzel kişi (şirket)
· Sözleşme için öngörülen koşullar.
3. Bu Programın konusu olan inşaat arazisinin tanıtımı için pazarlama stratejisi

Merkez Jupa Belediyesi’nin etkinlikleri için program çerçevesinde, kamuoyuna tanıtım ve iletişim alanında, 2015 yılı için, inşaat arazilerinin satışının bilgilendirme kampanyalarının gerçekleştirilmesi için, belediyenin bütçesinden, 30.000,00 denar öngörülmüştür. Kampanyalar, hedef kitle ve amaçlanan etkiler doğrultusunda, TV ve radyo spotlarının, el ilânlarının ve kamuoyu bildirilerinin hazırlanmasıyla  gerçekleşmektedir. Kampanyaların hazırlanmasına, kalite yönetim takımı katılmaktadır ki bu da özel sorunlar için sorumlu bölüme odaklı olmaktadır. 
Врз основа на програмата за активностите на општина Центар Жупа во областа на промоција и комуникација со јавноста во 2025 година, општината ќе работи на  подготовка  и долгорочна стратегија за за комуникација со јавноста . 

· Дефинирање на целни групи за оделни групи на градежни парцели

· Дефинирање на најефикасните маркетинг пристапи, алатки и канали

· Дефинирање на опфатот и трошоците поврзани со имплементација на маркетинг стратегијата

· Дефинирање на временската рамка за имплементација на маректинг стратегијата

· Лица задолжени за имплементација на маркетинг стратегијата

Определувањето на маркетинг стратегијата започнува со дефинирање/претпоставување на заинтересираните страни за купување/изнајмување на одредени делови од градежното земјиште. Заинтересираните страни се всушност потенцијалните купувачи / изнајмувачи на земјиштето и идни инвеститори, односно претставуваат целна група на активностите од маркетинг стратегијата.

Со оглед на различната намена и местоположба на градежното земјиште што ќе биде понудено, логично е целните групи за одделни локации да бидат различни.
Merkez Jupa Belediyesi’nin Program etkinliklerine dayanarak, tanıtım ve halkla iletişim alanında, 2025 yılında, belediye, halkla iletişim için hazırlık ve uzun vadeli strateji üzerine çalışacaktır.
· Farklı grup inşaat arsaları için hedef grupların tanımlanması 
· En etkili pazarlama yaklaşımlarının (yollarının), araçlarının ve kanallarının tanımlanması

· Pazarlama stratejisinin uygulanmasıyla ilgili kapsam ve masrafların tanımlanması

· Pazarlama stratejisinin uygulanması için sürenin (zaman çerçevesinin) tanımlanması

· Pazarlama stratejisinin uygulanması için sorumlu (görevli) kişiler

Pazarlama stratejisinin belirlenmesi, inşaat arazisinin belirli bölümlerini satın almak/kiralamak için ilgilenen tarafların tanımlanmasıyla / öngörülmesiyle başlar. İlgilenen taraflar aslında, arazinin olabilir satın alıcıları / kiralayıcıları ve gelecekteki yatırımcılardır, daha doğrusu, onlar, pazarlama stratejisinin hedef grup etkinliklerini oluşturmaktadırlar.
Sunulacak olan inşaat arazisinin farklı özgülenmesi ve bulunduğu yer göz önünde bulundurularak, bazı konumlar için farklı hedef gruplarının olması da mantıklıdır.

Следен чекор е идентификување на најефикасните маркетинг пристапи, алатки и канали за комуницирање/промовирање на понудата до заинтересираните страни. Маркетинг пристапот, алатките и каналите за комуницирање/промовирање се лимитирани од повеќе аспекти, но главно од финансиската моќ на општината. Како и да е, маркетинг стратегијата мора да обезбеди испраќање на вистинска, навремена и прецизна информација на вистинска адреса.

4. Динамика на реализација на Програмата

· Број на турнуси за објавување оглас, временски период за објавување на огласите и распределба на градежните парцели по турнуси

Со цел минимизирање на финасиските трошоци поврзани со објавата на огласи за отуѓување, односно давање под закуп на градежното земјиште се предвидува градежните парцели што се предмет на годишната Програма да се објават во турнуси.

Секој турнус би опфатил објава на огласи за градежните парцели што се наоѓаат во состав на одредни населени места, урбани блокови или локалитети. Динамиката на реализација мора јасно да посочи кои градежни парцели ќе се објавуваат во кој турнус и кога би се реализирала објавата за тој турнус (на пример, во вториот квартал на 2025 година).

Sonraki adım, ilgilenen taraflara, iletişim için, sunulanın tanıtımı için en etkili pazarlama yaklaşımlarını (yollarını), araçlarını ve kanallarını belirlemektir. İletişim/tanıtım için pazarlama yaklaşımları (yolları), araçları ve kanalları birkaç bakış açısından sınırlandırılmıştır. Genel olarak belediyenin mali gücünden dolayıdır. Nasıl olsa, pazarlama stratejisi, gerçek, zamanında ve kesin bilgilendirmelerin gerçek adrese gönderilmesini sağlamalıdır. 
     4. Programın gerçekleşme dinamiği 

· İlânların yayımlanması için tur sayısı, ilânların yayımlanması için zaman dönemi ve inşaat arsalarını turlara göre dağıtmak.
İnşaat arazilerini satmak için, daha doğrusu kiralamak için yayımlanacak olan ilânlarla ilgili masrafların en aza indirilmesi amaçlanarak, Yıllık Programda öngörülen inşaat arsaları turlarca (vardiyalarca) yayımlanmaları öngörülmektedir.
Her tur (vardiya), belirli yerleşim yerlerinin, kentsel blokların ya da konumun inşaat arsalarını kapsamış olacak, onlar için ilân yayımlanacaktır. Gerçekleşme dinamiği, hangi inşaat arsasının ne zaman, hangi turda (vardiyada) yayımlanacağı ve gerçekleşeceği açıkça belirtmelidir (örnek: 2025 y. ikinci üç ayında-çeyreğinde).
· Пропишување на условите за надавање

Се пропишуваат/определуваат следните параметри: висината на депозитот за учество, определување на интернет страницата на која ќе се врши надавањето, одредување на условите за учество, пропишување на други обврски и се наведуваат останати релевантни информации во врска со надавањето.

· Лица надлежни за реализацијата на Програмата 

1. М-Р. Аријан Ибраим

2. Дипломиран Економист -Еран Зубер.

5. Проценка на финансиските приливи по основ на реализација на Програмата (приходна страна на Програмата)

Проценката на финансиските приходи се прави кумулативно за секое населено место одделно, според просечната пазарна цена за метар квадратен градежно земјиште по зони во тоа населено место или локалитет.

6. Проценка на финансиските средства потребни за реализација на Програмата (расходна страна на Програмата)

Финансиските средства потребни за реализација на програмате се состојат од збир на проценетите финансиски средства потребни за реализирање на следните активности:

· Açık arttırma için koşulların belirlenmesi
Şu ölçüler (parametreler) belirlenmektedir: katılmak için depozitonun miktarı, açık arttırmanın nerede yapılacağı internet sayfasının belirlenmesi, katılım koşullarının kararlaştırılması, diğer yükümlülükler de belirlenir ve açık arttırmayla ilgili diğer uygun bilgilerden de  söz edilir.
· Programın gerçekleşmesi için sorumlu kişiler
1. Diplomalı ekonomist - Eran Züber
5.  Programın gerçekleşmesine dayanarak mali (finansal) akışın değerlendirilmesi (Programın gelir yönü)
 Mali gelirin değerlendirilmesi, o yerleşim yeri ya da konumunun bölgeleri için, bir metre kare inşaat arazisinin ortalama Pazar fiyatı olarak, her yerleşim yer için ayrı ayrı toplam olarak (kümülatif) yapılmaktadır. 

6. Programın gerçekleşmesi için gereken mali (finansal) araçların değerlendirilmesi (Programın gider yönü)
Programın gerçekleşmesi için gereken mali araçlar, gerçekleşmesi gereken şu etkinlikler için değerlendirilmiş olan mali araçların toplamıdır:

· Трошоци по основ на администрирање на постапките за отуѓување, односно давање под закуп на градежното земјиште;

· трошоци по основ на експропријација;

· трошоците по основ на купување на градежно земјиште од физички и правни лица, и

· трошоци за промовирање, односно рекламирање на градежните локации што ќе бидат предмет на отуѓување, односно давање под закуп на градежното земјиште.

7. Преодни и завршни одредби
· Програмата ја усвојува Советот на општината.

· Програмата може да се изменува и дополнува на начин и постапка иста по која и се донесува.

· За спроведувањето на оваа Програма надлежен е Градоначалникот на општината.
· Програмата влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службениот гласник на општина Центар Жупа.
                 Општина Центар Жупа
          Совет на Општина Центар Жупа
                            Претседател
                      Бирџан Селман 
· İnşaat arazilerini satmak daha doğrusu kiraya vermek için işlemlerin kayıtlanması masrafları;

· Kamulaştırmaya göre masraflar;
· Özel ve tüzel kişilerin, inşaat arazilerini satın alma masraflarına göre ve

· Satmak konulu olan inşaat konumlarının ya da kiraya vermek konulu arazisinin tanıtımı daha doğrusu reklamı için masraflar.
7.  Geçici ve son hükümler
· Programı, Belediye Konseyi onaylar;

· Program, getirilmiş (onaylanmış) olduğu gibi, aynı biçim ve işlemle değişebilir ve tamamlanabilir;

· Bu Programın uygulanması-yerine getirilmesi  için Belediye Başkanı yetkilidir (sorumludur);
· Program, “Merkez Jupa Belediyesi’nin Resmi Seslenimi”nde yayınlandıktan 8 gün sonra yürürlüğe girecektir. 
Merkez Jupa Belediyesi

Merkez Jupa Belediyesi’nin
Konsey Başkanı
Bircan Selman
ПРОГРАМА ЗА РАБОТА ВО ОБЛАСТА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ЦЕНТАР ЖУПА ЗА 2025 ГОДИНА / 2025 YILI İÇİN, MERKEZ JUPA BELEDİYESİ ALANINDAKİ MAKEDONYA CUMHURİYETİ SAHİPLİĞİNDE OLAN İNŞAAT ARAZİLERİNİN ELDE BULUNDURMAK ALANI İÇİN ÇALIŞMA PROGRAMI
1. Обем и преглед на градежно земјиште што е предмет на Програмата (групирани по населено место и по урбанистички план) / Programın konusu olan inşaat arazisinin kapsamı ve incelemesi (yerleşim yerine ve kentsel plânlamaya göre gruplaştırılmış)
	Број на градежна парцела/ İnşaat arsasının numarası
	Вкупна површина на градежна парцела / inşaat arsasının toplam yüzeyi
	Намена на земјиштето (основна класа) / arazinin özgülenmesi (temel sınıf)
	Намена на земјиштето (опис) / arazinin özgülenmesi (nitelik)
	Броеви на катастарски парцели во сосотав на градежната парцела / inşaat arsası kapsamındaki kadastro arsalarının numaraları
	Површина на градба /  İnşaat alanı
	Бруто развиена површина / Bütün gelişmiş alan
	Процент на изграденост / inşaat oranı
	Коефициент на искористеност на земјиштето / arazinin kullanım katsayısı
	Максимална дозволена висина / İzin verilen en fazla yükseklik
	Катност / katların sayısı
	Урбанистички план / Bayındırlık (kentsel) plân
	Населено место / Yerleşim yeri

	1.1
	11545
	Г2
	Г2
	КП 109/1 КО Евла
	
	
	72,47
	
	7,0 м
	П+кат
	ЛУПД бр.УП1 09-31 од 04.02.2014 год
	Елевци

	1.1
	4920
	Г2
	Г2
	КП 109/1 КО Евла
	
	
	63,37
	
	7,0
	П+1
	ЛУПД бр. УП1 09-35 од 04.02.2014 год.
	Елевци

	1.1
	6364
	Г2
	Г2
	КП 109/1 КО Евла
	
	
	69,91
	
	7,0
	П+1
	ЛУПД бр. УП1 09-34 од 04.02.2014 год.
	Елевци

	1.1
	18.416 м2/m2
	Г/G -2
	Г/G -2
	кп 379 KO Баланци/ Balansa KB
	12.932 м2/m2
	25.864 м2/m2
	
	
	10.00 м/m
	П/Z + 1
	ЛУПД / YBPB бр.no.09-37/3 од 11.06.2010 год./yılı
	Баланци / Balansa

	1.1
	6441
	Г2
	Г2
	КП 4/1 КО Евла
	2845
	19915
	44,17
	
	7,0
	П+6
	ЛУПД бр. УП1 09-32 од 04.02.2014 год.
	Елевци

	1.1
	12.655 м2/m2
	Г/G -2
	Г/G -2
	кп 379 KO Баланци/ Balansa KB
	6.266 м2/m2
	16.532 м2/m2
	65,32%
	1.31
	10.00 м/m
	П/Z + 1
	ЛУПД / YBPB бр.no.09-42/3 од 14.07.2010 год./yılı
	Баланци /  Balansa

	1.1
	2.300 м2/m2
	Г/G-3; Б/B1; Б/B2; Д/D2; Г/G2; Г/G4 Компатибилна намена  до 40 % / Uyumlu özgüleme
	Г/G-3; Б/B1; Б/B2; Д/D2; Г/G2; Г/G4 Компатибилна намена  до 40 % / Uyumlu özgüleme
	КП 275/1; КП 275/2 и КП 273/2 сите КО Мал Папрадник / hepsi K. Papradnik KB
	1.007 м2/m2
	
	53,39%
	1,62
	10,2 м/m
	П/Z+ 2
	ЛУПД / YBPB бр.no.09-158/4 од 14.10.2009 год. / yılı
	Центар Жупа /Merkez Jupa

	1
	6254,53
	Г4-Стоваришта (Б!, Б2, Б4, Д2, Д3, Д4 и Г3)
	Г4-Стоваришта (Б!, Б2, Б4, Д2, Д3, Д4 и Г3)
	КП.77 и дел од КП.78 и 79 КО Житинени
	2763,67
	7896.20
	44.19
	1.26
	7.50м
-4.50
	П+1
П(-1)
	ЛУПД со тех.бр. 27/12 од октомври 2015 год. 
	 Житинени


	URBANISTI^KI PLAN ZA SELO KOXAXIK-BLOK 1,BLOK 2, BLOK 3, 

	  BLOK 4, Blok 5, BLOK 6, BLOK 7, BLOK 8 I  BLOK 9 - П=61.45 Ха

	numeracija na blok
	numeracija  na grade`na parcela
	klasa na namena
	kompatibilna klasa na namena
	maксimalna visina
	katnost
	povr[ina na grade`na parcela (m2)
	maksimalna povr[ina za gradba (m2) 
	maksimalna bruto razviena povr[ina (m2) 
	procent na izgradenost %
	parkirawe vo parcela

	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	12

	БЛОК 1
	1,1
	D4
	Grobi[ta
	16279m2
	7585m2
	7585 m2
	46,59%
	ü

	
	1,2
	B2
	(B3,B4)-40% 
	12,00 m
	P+1
	15186m2
	6466m2
	12932 m2
	42,58%
	ü

	
	1,3
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1259m2
	871m2
	2613 m2
	69,18%
	ü

	
	1,4
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1106m2
	725m2
	2175 m2
	65,55%
	ü

	
	1,5
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1185m2
	794m2
	2382 m2
	67,00%
	ü

	
	1,6
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1312m2
	903m2
	2709 m2
	68,83%
	ü

	
	1,7
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	906m2
	570m2
	1710 m2
	62,91%
	ü

	
	1,8
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	745m2
	438m2
	1314 m2
	58,79%
	ü

	
	1,9
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1291m2
	897m2
	2691 m2
	69,48%
	ü

	
	1,10
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1243m2
	816m2
	2448 m2
	65,65%
	ü

	
	1,11
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1543m2
	986m2
	2958 m2
	63,90%
	ü

	
	1,12
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1026m2
	695m2
	2085 m2
	67,74%
	ü

	
	1,13
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	184m2
	90m2
	270 m2
	48,91%
	ü

	
	1,14
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1010m2
	546m2
	1638 m2
	54,06%
	ü

	
	1,15
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1107m2
	572m2
	1716 m2
	51,67%
	ü

	
	1,16
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1024m2
	550m2
	1650 m2
	53,71%
	ü

	
	1,17
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1018m2
	548m2
	1644 m2
	53,83%
	ü

	
	1,18
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	977m2
	472m2
	1416 m2
	48,31%
	ü

	
	1,19
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	903m2
	411m2
	1233 m2
	45,51%
	ü

	
	1,20
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1219m2
	688m2
	2064 m2
	56,44%
	ü

	
	1,21
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	759m2
	367m2
	1101 m2
	48,35%
	ü

	
	1,22
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	734m2
	432m2
	1296 m2
	58,86%
	ü

	
	1,23
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	583m2
	327m2
	981 m2
	56,09%
	ü

	
	1,24
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1089m2
	720m2
	2160 m2
	66,12%
	ü

	
	1,25
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	754m2
	434m2
	1302 m2
	57,56%
	ü

	
	1,26
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	935m2
	561m2
	1683 m2
	60,00%
	ü

	
	1,27
	E3
	 
	4,50 m
	P
	368m2
	70m2
	70 m2
	19,02%
	ü

	
	SOOBRA}AJ
	8756m2
	 
	 
	 
	 

	
	ZA{TITNO ZELENILO
	8691m2
	 
	 
	 
	 

	
	BESPRAVNA GRADBA
	0m2
	 
	 
	 
	 

	
	VKUPNO ZA BLOK 1
	64501m2
	28534m2
	63826m2
	44,24%
	 

	 
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	 

	 URBANISTI^KI PLAN ZA SELO KOXAXIK-BLOK 1,BLOK 2, BLOK 3, 

	  BLOK 4, Blok 5, BLOK 6, BLOK 7, BLOK 8 I  BLOK 9 - П=61.45 Ха

	numeracija na blok
	numeracija  na grade`na parcela
	klasa na namena
	kompatibilna klasa na namena
	maксimalna visina
	katnost
	povr[ina na grade`na parcela (m2)
	maksimalna povr[ina za gradba (m2) 
	maksimalna bruto razviena povr[ina (m2) 
	procent na izgradenost %
	parkirawe vo parcela

	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	12

	БЛОК 2
	2,1
	D3
	(Б1-10%) 
	12,00 m
	P+2
	11482m2
	3987m2
	7974 m2
	34,72%
	ü

	
	2,2
	V1
	(Б1-10%) 
	12,00 m
	P+2
	2618m2
	1734m2
	3468 m2
	66,23%
	ü

	
	2,3
	V5
	(D1-10%) 
	15,00 m
	P+2
	2777m2
	1809m2
	3618 m2
	65,14%
	ü

	
	2,4
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1500m2
	987m2
	2961 m2
	65,80%
	ü

	
	2,5
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	833m2
	401m2
	1203 m2
	48,14%
	ü

	
	2,6
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	886m2
	563m2
	1689 m2
	63,54%
	ü

	
	2,7
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	628m2
	304m2
	912 m2
	48,41%
	ü

	
	2,8
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1098m2
	703m2
	2109 m2
	64,03%
	ü

	
	2,9
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	710m2
	350m2
	1050 m2
	49,30%
	ü

	
	2,10
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	657m2
	360m2
	1080 m2
	54,79%
	ü

	
	2,11
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	418m2
	214m2
	642 m2
	51,20%
	ü

	
	2,12
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1012m2
	552m2
	1656 m2
	54,55%
	ü

	
	2,13
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	808m2
	468m2
	1404 m2
	57,92%
	ü

	
	2,14
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1510m2
	998m2
	2994 m2
	66,09%
	ü

	
	2,15
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	893m2
	500m2
	1500 m2
	55,99%
	ü

	
	2,16
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	542m2
	303m2
	909 m2
	55,90%
	ü

	
	2,17
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	614m2
	420m2
	1260 m2
	68,40%
	ü

	
	2,18
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	565m2
	382m2
	1146 m2
	67,61%
	ü

	
	2,19
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	750m2
	402m2
	1206 m2
	53,60%
	ü

	
	2,20
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	441m2
	232m2
	696 m2
	52,61%
	ü

	
	2,21
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1138m2
	779m2
	2337 m2
	68,45%
	ü

	
	2,22
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1020m2
	656m2
	1968 m2
	64,31%
	ü

	
	2,23
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	951m2
	565m2
	1695 m2
	59,41%
	ü

	
	2,24
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	885m2
	555m2
	1665 m2
	62,71%
	ü

	
	2,25
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1480m2
	998m2
	2994 m2
	67,43%
	ü

	
	2,26
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1115m2
	700m2
	2100 m2
	62,78%
	ü

	
	2,27
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1143m2
	767m2
	2301 m2
	67,10%
	ü

	
	2,28
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	2505m2
	1359m2
	4077 m2
	54,25%
	ü

	
	2,29
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1361m2
	922m2
	2766 m2
	67,74%
	ü

	
	2,30
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1291m2
	817m2
	2451 m2
	63,28%
	ü

	
	2,31
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1622m2
	985m2
	2955 m2
	60,73%
	ü

	
	2,32
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1346m2
	845m2
	2535 m2
	62,78%
	ü

	
	2,33
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1138m2
	738m2
	2214 m2
	64,85%
	ü

	
	2,34
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1557m2
	996m2
	2988 m2
	63,97%
	ü

	
	2,35
	E2
	trafostanica
	4,50 m
	P
	97m2
	33m2
	33 m2
	34,02%
	ü

	
	2,36
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	657m2
	321m2
	963 m2
	48,86%
	ü

	
	2,37
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	884m2
	541m2
	1623 m2
	61,20%
	ü

	
	2,38
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	879m2
	537m2
	1611 m2
	61,09%
	ü

	
	2,39
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1471m2
	882m2
	2646 m2
	59,96%
	ü

	
	PARKOVSKO ZELENILO
	541m2
	 
	 
	 
	 

	
	SOOBRA}AJ
	8881m2
	 
	 
	 
	 

	
	BESPRAVNA GRADBA
	0m2
	 
	 
	 
	 

	
	VKUPNO ZA BLOK 2
	62704m2
	29665m2
	81399m2
	47,31%
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 URBANISTI^KI PLAN ZA SELO KOXAXIK-BLOK 1,BLOK 2, BLOK 3, 

	  BLOK 4, Blok 5, BLOK 6, BLOK 7, BLOK 8 I  BLOK 9 - П=61.45 Ха

	numeracija na blok
	numeracija  na grade`na parcela
	klasa na namena
	kompatibilna klasa na namena
	maксimalna visina
	katnost
	povr[ina na grade`na parcela (m2)
	maksimalna povr[ina za gradba (m2) 
	maksimalna bruto razviena povr[ina (m2) 
	procent na izgradenost %
	parkirawe vo parcela

	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	12

	БЛОК 3
	3,1
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1694m2
	929m2
	2787 m2
	54,84%
	ü

	
	3,2
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1885m2
	984m2
	2952 m2
	52,20%
	ü

	
	3,3
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1197m2
	673m2
	2025 m2
	56,22%
	ü

	
	3,4
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1317m2
	899m2
	2697 m2
	68,26%
	ü

	
	3,5
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	953m2
	617m2
	1851 m2
	64,74%
	ü

	
	3,6
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	811m2
	504m2
	1512 m2
	62,15%
	ü

	
	3,7
	D1
	(B1,D3)-10%
	 
	 
	12507m2
	 
	 
	 
	ü

	
	3,8
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1600m2
	915m2
	2745 m2
	57,19%
	ü

	
	3,9
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	854m2
	485m2
	1455 m2
	56,79%
	ü

	
	3,10
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1951m2
	910m2
	2730 m2
	46,64%
	ü

	
	3,11
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	708m2
	213m2
	639 m2
	30,08%
	ü

	
	3,12
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1792m2
	941m2
	2823 m2
	52,51%
	ü

	
	3,13
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1763m2
	970m2
	2910 m2
	55,02%
	ü

	
	3,14
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1428m2
	978m2
	2934 m2
	68,49%
	ü

	
	3,15
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1555m2
	984m2
	2952 m2
	63,28%
	ü

	
	3,16
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1712m2
	984m2
	2952 m2
	57,48%
	ü

	
	3,17
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1311m2
	639m2
	1917 m2
	48,74%
	ü

	
	3,18
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1210m2
	454m2
	1362 m2
	37,52%
	ü

	
	3,19
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1231m2
	761m2
	2283 m2
	61,82%
	ü

	
	3,20
	E2
	trafostanica
	4,50 m
	P
	77m2
	40m2
	40 m2
	51,95%
	ü

	
	3,21
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1225m2
	654m2
	1962 m2
	53,39%
	ü

	
	3,22
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1298m2
	842m2
	2526 m2
	64,87%
	ü

	
	3,23
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1288m2
	839m2
	2517 m2
	65,14%
	ü

	
	3,24
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	2520m2
	1212m2
	3636 m2
	48,10%
	ü

	
	3,25
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1298m2
	849m2
	2547 m2
	65,41%
	ü

	
	3,26
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1150m2
	719m2
	2157 m2
	62,52%
	ü

	
	3,27
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	959m2
	626m2
	1878 m2
	65,28%
	ü

	
	3,28
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1008m2
	643m2
	1929 m2
	63,79%
	ü

	
	3,29
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1149m2
	689m2
	2067 m2
	59,97%
	ü

	
	3,30
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	888m2
	460m2
	1380 m2
	51,80%
	ü

	
	3,31
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	940m2
	548m2
	1644 m2
	58,30%
	ü

	
	3,32
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1247m2
	708m2
	2124 m2
	56,78%
	ü

	
	3,33
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	564m2
	302m2
	906 m2
	53,55%
	ü

	
	3,34
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1354m2
	908m2
	2724 m2
	67,06%
	ü

	
	3,35
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1039m2
	649m2
	1947 m2
	62,46%
	ü

	
	3,36
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	802m2
	454m2
	1362 m2
	56,61%
	ü

	
	3,37
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	778m2
	475m2
	1425 m2
	61,05%
	ü

	
	3,38
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	854m2
	449m2
	1347 m2
	52,58%
	ü

	
	3,39
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1469m2
	998m2
	2994 m2
	67,94%
	ü

	
	3,40
	E2
	trafostanica
	4,50 m
	P
	100m2
	40m2
	40 m2
	40,00%
	ü

	
	3,41
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	470m2
	224m2
	672 m2
	47,66%
	ü

	
	3,42
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	748m2
	412m2
	1236 m2
	55,08%
	ü

	
	3,43
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	739m2
	395m2
	1185 m2
	53,45%
	ü

	
	3,44
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	579m2
	357m2
	1071 m2
	61,66%
	ü

	
	3,45
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	856m2
	571m2
	1713 m2
	66,71%
	ü

	
	3,46
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1302m2
	755m2
	2265 m2
	57,99%
	ü

	
	3,47
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1716m2
	870m2
	2610 m2
	50,70%
	ü

	
	3,48
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1326m2
	767m2
	2301 m2
	57,84%
	ü

	
	3,49
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1351m2
	715m2
	2145 m2
	52,92%
	ü

	
	3,50
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	2072m2
	1000m2
	3000 m2
	48,26%
	ü

	
	3,51
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1766m2
	913m2
	2739 m2
	51,70%
	ü

	
	3,52
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	951m2
	469m2
	1407 m2
	49,32%
	ü

	
	3,53
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1584m2
	974m2
	2922 m2
	61,49%
	ü

	
	3,54
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1264m2
	868m2
	2604 m2
	68,67%
	ü

	
	3,55
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1066m2
	681m2
	2043 m2
	63,88%
	ü

	
	3,56
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1682m2
	849m2
	2547 m2
	50,48%
	ü

	
	3,57
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	2544m2
	959m2
	2877 m2
	37,70%
	ü

	
	3,58
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1389m2
	950m2
	2850 m2
	68,39%
	ü

	
	3,59
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1301m2
	902m2
	2706 m2
	69,33%
	ü

	
	3,60
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	104m2
	69m2
	207 m2
	66,35%
	ü

	
	3,61
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	377m2
	194m2
	582 m2
	51,46%
	ü

	
	3,62
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	361m2
	186m2
	558 m2
	51,52%
	ü

	
	3,63
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1001m2
	577m2
	1731 m2
	57,64%
	ü

	
	3,64
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1131m2
	659m2
	1977 m2
	58,27%
	ü

	
	3,65
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	777m2
	431m2
	1293 m2
	55,47%
	ü

	
	3,66
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1452m2
	825m2
	2475 m2
	56,82%
	ü

	
	3,67
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1395m2
	784m2
	2352 m2
	56,20%
	ü

	
	3,68
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1111m2
	696m2
	2088 m2
	62,65%
	ü

	
	3,69
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1226m2
	839m2
	2517 m2
	68,43%
	ü

	
	3,70
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1671m2
	963m2
	2889 m2
	57,63%
	ü

	
	3,71
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1744m2
	992m2
	2976 m2
	56,88%
	ü

	
	3,72
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1291m2
	791m2
	2373 m2
	61,27%
	ü

	
	PARKOVSKO ZELENILO
	140m2
	 
	 
	 
	 

	
	SOOBRA}AJ
	16319m2
	 
	 
	 
	 

	
	BESPRAVNA GRADBA
	0m2
	 
	 
	 
	 

	
	VKUPNO ZA BLOK 3
	114292m2
	48581m2
	145583m2
	42,51%
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 URBANISTI^KI PLAN ZA SELO KOXAXIK-BLOK 1,BLOK 2, BLOK 3, 

	  BLOK 4, Blok 5, BLOK 6, BLOK 7, BLOK 8 I  BLOK 9 - П=61.45 Ха

	numeracija na blok
	numeracija  na grade`na parcela
	klasa na namena
	kompatibilna klasa na namena
	maксimalna visina
	katnost
	povr[ina na grade`na parcela (m2)
	maksimalna povr[ina za gradba (m2) 
	maksimalna bruto razviena povr[ina (m2) 
	procent na izgradenost %
	parkirawe vo parcela

	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	12

	БЛОК 4
	4,1
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1103m2
	662m2
	1986 m2
	60,02%
	ü

	
	4,2
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1018m2
	631m2
	1893 m2
	61,98%
	ü

	
	4,3
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1006m2
	656m2
	1968 m2
	65,21%
	ü

	
	4,4
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1005m2
	613m2
	1839 m2
	61,00%
	ü

	
	4,5
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1020m2
	617m2
	1851 m2
	60,49%
	ü

	
	4,6
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1040m2
	636m2
	1908 m2
	61,15%
	ü

	
	4,7
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1103m2
	672m2
	2025 m2
	60,92%
	ü

	
	4,8
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1232m2
	760m2
	2280 m2
	61,69%
	ü

	
	4,9
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1234m2
	746m2
	2238 m2
	60,45%
	ü

	
	4,10
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1144m2
	681m2
	2043 m2
	59,53%
	ü

	
	4,11
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1067m2
	659m2
	1977 m2
	61,76%
	ü

	
	4,12
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1039m2
	677m2
	2031 m2
	65,16%
	ü

	
	4,13
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1064m2
	689m2
	2067 m2
	64,76%
	ü

	
	4,14
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1269m2
	864m2
	2592 m2
	68,09%
	ü

	
	4,15
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1258m2
	838m2
	2514 m2
	66,61%
	ü

	
	4,16
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1249m2
	750m2
	2250 m2
	60,05%
	ü

	
	4,17
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1019m2
	639m2
	1917 m2
	62,71%
	ü

	
	4,18
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1052m2
	691m2
	2073 m2
	65,68%
	ü

	
	4,19
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1095m2
	731m2
	2193 m2
	66,76%
	ü

	
	4,20
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	2322m2
	990m2
	2970 m2
	42,64%
	ü

	
	4,21
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	2179m2
	994m2
	2982 m2
	45,62%
	ü

	
	4,22
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1181m2
	722m2
	2166 m2
	61,13%
	ü

	
	4,23
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1152m2
	722m2
	2166 m2
	62,67%
	ü

	
	4,24
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1150m2
	719m2
	2157 m2
	62,52%
	ü

	
	4,25
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1237m2
	781m2
	2343 m2
	63,14%
	ü

	
	4,26
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1351m2
	865m2
	2595 m2
	64,03%
	ü

	
	4,27
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1316m2
	835m2
	2505 m2
	63,45%
	ü

	
	4,28
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1181m2
	737m2
	2211 m2
	62,40%
	ü

	
	4,29
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1070m2
	667m2
	2001 m2
	62,34%
	ü

	
	4,30
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	2011m2
	993m2
	2979 m2
	49,38%
	ü

	
	4,31
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1419m2
	799m2
	2397 m2
	56,31%
	ü

	
	4,32
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1060m2
	596m2
	1788 m2
	56,23%
	ü

	
	4,33
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1244m2
	809m2
	2427 m2
	65,03%
	ü

	
	4,34
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1906m2
	989m2
	2967 m2
	51,89%
	ü

	
	4,35
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1032m2
	654m2
	1962 m2
	63,37%
	ü

	
	4,36
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1028m2
	655m2
	1965 m2
	63,72%
	ü

	
	4,37
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1642m2
	955m2
	2865 m2
	58,16%
	ü

	
	4,38
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1550m2
	882m2
	2646 m2
	56,90%
	ü

	
	4,39
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1191m2
	758m2
	2274 m2
	63,64%
	ü

	
	4,40
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1324m2
	847m2
	2541 m2
	63,97%
	ü

	
	4,41
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1786m2
	983m2
	2949 m2
	55,04%
	ü

	
	4,42
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1421m2
	947m2
	2841 m2
	66,64%
	ü

	
	4,43
	E2
	trafostanica
	4,50 m
	P
	204m2
	40m2
	40 m2
	19,61%
	ü

	
	4,44
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1229m2
	760m2
	2280 m2
	61,84%
	ü

	
	4,45
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1280m2
	777m2
	2331 m2
	60,70%
	ü

	
	4,46
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1260m2
	714m2
	2142 m2
	56,67%
	ü

	
	4,47
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1093m2
	707m2
	2121 m2
	64,68%
	ü

	
	4,48
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1125m2
	699m2
	2097 m2
	62,13%
	ü

	
	4,49
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	809m2
	425m2
	1275 m2
	52,53%
	ü

	
	4,50
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1080m2
	537m2
	1611 m2
	49,72%
	ü

	
	4,51
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1080m2
	488m2
	1464 m2
	45,19%
	ü

	
	4,52
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1030m2
	637m2
	1911 m2
	61,84%
	ü

	
	SOOBRA}AJ
	8678m2
	 
	 
	 
	 

	
	BESPRAVNA GRADBA
	0m2
	 
	 
	 
	 

	
	VKUPNO ZA BLOK 4
	72638m2
	37895m2
	113605m2
	52,17%
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 URBANISTI^KI PLAN ZA SELO KOXAXIK-BLOK 1,BLOK 2, BLOK 3, 

	  BLOK 4, Blok 5, BLOK 6, BLOK 7, BLOK 8 I  BLOK 9 - П=61.45 Ха

	numeracija na blok
	numeracija  na grade`na parcela
	klasa na namena
	kompatibilna klasa na namena
	maксimalna visina
	katnost
	povr[ina na grade`na parcela (m2)
	maksimalna povr[ina za gradba (m2) 
	maksimalna bruto razviena povr[ina (m2) 
	procent na izgradenost %
	parkirawe vo parcela

	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	12

	БЛОК 5
	5,1
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1179m2
	797m2
	2391 m2
	67,60%
	ü

	
	5,2
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1326m2
	918m2
	2754 m2
	69,23%
	ü

	
	5,3
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1687m2
	1000m2
	3000 m2
	59,28%
	ü

	
	5,4
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1402m2
	903m2
	2709 m2
	64,41%
	ü

	
	5,5
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1133m2
	747m2
	2241 m2
	65,93%
	ü

	
	5,6
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	2160m2
	936m2
	2808 m2
	43,33%
	ü

	
	5,7
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1713m2
	931m2
	2793 m2
	54,35%
	ü

	
	5,8
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1529m2
	944m2
	2832 m2
	61,74%
	ü

	
	5,9
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1900m2
	989m2
	2967 m2
	52,05%
	ü

	
	5,10
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1127m2
	749m2
	2247 m2
	66,46%
	ü

	
	5,11
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1300m2
	894m2
	2682 m2
	68,77%
	ü

	
	5,12
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1281m2
	881m2
	2643 m2
	68,77%
	ü

	
	5,13
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1296m2
	859m2
	2577 m2
	66,28%
	ü

	
	5,14
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1621m2
	873m2
	2619 m2
	53,86%
	ü

	
	5,15
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1375m2
	936m2
	2808 m2
	68,07%
	ü

	
	5,16
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1500m2
	991m2
	2973 m2
	66,07%
	ü

	
	5,17
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1011m2
	657m2
	1971 m2
	64,99%
	ü

	
	5,18
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1037m2
	683m2
	2049 m2
	65,86%
	ü

	
	5,19
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1888m2
	1000m2
	3000 m2
	52,97%
	ü

	
	5,20
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1301m2
	881m2
	2643 m2
	67,72%
	ü

	
	5,21
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1390m2
	947m2
	2841 m2
	68,13%
	ü

	
	5,22
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1130m2
	709m2
	2127 m2
	62,74%
	ü

	
	5,23
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1532m2
	961m2
	2883 m2
	62,73%
	ü

	
	PARKOVSKO ZELENILO
	165m2
	 
	 
	 
	 

	
	SOOBRA}AJ
	4797m2
	 
	 
	 
	 

	
	BESPRAVNA GRADBA
	0m2
	 
	 
	 
	 

	
	VKUPNO ZA BLOK 5
	37780m2
	20256m2
	60558m2
	53,43%
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 URBANISTI^KI PLAN ZA SELO KOXAXIK-BLOK 1,BLOK 2, BLOK 3, 

	  BLOK 4, Blok 5, BLOK 6, BLOK 7, BLOK 8 I  BLOK 9 - П=61.45 Ха

	numeracija na blok
	numeracija  na grade`na parcela
	klasa na namena
	kompatibilna klasa na namena
	maксimalna visina
	katnost
	povr[ina na grade`na parcela (m2)
	maksimalna povr[ina za gradba (m2) 
	maksimalna bruto razviena povr[ina (m2) 
	procent na izgradenost %
	parkirawe vo parcela

	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	12

	БЛОК 6
	6,1
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	593m2
	322m2
	966 m2
	54,30%
	ü

	
	6,2
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1322m2
	867m2
	2601 m2
	65,58%
	ü

	
	6,3
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1098m2
	317m2
	951 m2
	28,87%
	ü

	
	6,4
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	948m2
	606m2
	1818 m2
	63,92%
	ü

	
	6,5
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1092m2
	603m2
	1809 m2
	55,22%
	ü

	
	6,6
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1074m2
	561m2
	1683 m2
	52,23%
	ü

	
	6,7
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1270m2
	576m2
	1728 m2
	45,35%
	ü

	
	6,8
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1351m2
	825m2
	2475 m2
	61,07%
	ü

	
	6,9
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1707m2
	724m2
	2172 m2
	42,41%
	ü

	
	6,10
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	2653m2
	955m2
	2865 m2
	36,00%
	ü

	
	6,11
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1203m2
	689m2
	2067 m2
	57,27%
	ü

	
	6,12
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1511m2
	887m2
	2661 m2
	58,70%
	ü

	
	6,13
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1354m2
	824m2
	2472 m2
	60,86%
	ü

	
	6,14
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1171m2
	686m2
	2058 m2
	58,58%
	ü

	
	6,15
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1355m2
	734m2
	2202 m2
	54,17%
	ü

	
	6,16
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1413m2
	937m2
	2811 m2
	66,31%
	ü

	
	6,17
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	994m2
	588m2
	1764 m2
	59,15%
	ü

	
	6,18
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1230m2
	787m2
	2361 m2
	63,98%
	ü

	
	6,19
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1193m2
	596m2
	1788 m2
	49,96%
	ü

	
	6,20
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1151m2
	672m2
	2025 m2
	58,38%
	ü

	
	6,21
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1062m2
	607m2
	1821 m2
	57,16%
	ü

	
	6,22
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1175m2
	594m2
	1782 m2
	50,55%
	ü

	
	6,23
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1081m2
	548m2
	1644 m2
	50,69%
	ü

	
	6,24
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1323m2
	761m2
	2283 m2
	57,52%
	ü

	
	6,25
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1047m2
	546m2
	1638 m2
	52,15%
	ü

	
	6,26
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1043m2
	555m2
	1665 m2
	53,21%
	ü

	
	6,27
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1103m2
	610m2
	1830 m2
	55,30%
	ü

	
	6,28
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1170m2
	567m2
	1701 m2
	48,46%
	ü

	
	6,29
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1089m2
	615m2
	1845 m2
	56,47%
	ü

	
	6,30
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1312m2
	777m2
	2331 m2
	59,22%
	ü

	
	6,31
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1069m2
	543m2
	1629 m2
	50,80%
	ü

	
	6,32
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1175m2
	608m2
	1824 m2
	51,74%
	ü

	
	6,33
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1080m2
	612m2
	1836 m2
	56,67%
	ü

	
	6,34
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1372m2
	832m2
	2496 m2
	60,64%
	ü

	
	6,35
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1263m2
	608m2
	1824 m2
	48,14%
	ü

	
	6,36
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1287m2
	733m2
	2199 m2
	56,95%
	ü

	
	6,37
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1362m2
	778m2
	2334 m2
	57,12%
	ü

	
	6,38
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1520m2
	822m2
	2466 m2
	54,08%
	ü

	
	6,39
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1237m2
	698m2
	2094 m2
	56,43%
	ü

	
	6,40
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1558m2
	969m2
	2907 m2
	62,20%
	ü

	
	6,41
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1288m2
	769m2
	2307 m2
	59,70%
	ü

	
	6,42
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1059m2
	542m2
	1626 m2
	51,18%
	ü

	
	6,43
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1560m2
	918m2
	2754 m2
	58,85%
	ü

	
	6,44
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	870m2
	411m2
	1233 m2
	47,24%
	ü

	
	6,45
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1499m2
	709m2
	2127 m2
	47,30%
	ü

	
	6,46
	E2
	trafostanica
	4,50 m
	P
	76m2
	40m2
	40 m2
	52,63%
	ü

	
	6,48
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1000m2
	597m2
	1791 m2
	59,70%
	ü

	
	6,49
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1504m2
	964m2
	2892 m2
	64,10%
	ü

	
	6,50
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1305m2
	904m2
	2712 m2
	69,27%
	ü

	
	6,51
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1096m2
	732m2
	2196 m2
	66,79%
	ü

	
	6,52
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1305m2
	791m2
	2373 m2
	60,61%
	ü

	
	6,53
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1499m2
	981m2
	2943 m2
	65,44%
	ü

	
	6,54
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	782m2
	528m2
	1584 m2
	67,52%
	ü

	
	6,55
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1335m2
	915m2
	2745 m2
	68,54%
	ü

	
	6,56
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1070m2
	454m2
	1362 m2
	42,43%
	ü

	
	6,57
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1439m2
	957m2
	2871 m2
	66,50%
	ü

	
	6,58
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1071m2
	496m2
	1488 m2
	46,31%
	ü

	
	6,59
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1103m2
	609m2
	1827 m2
	55,21%
	ü

	
	6,60
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1864m2
	898m2
	2694 m2
	48,18%
	ü

	
	6,61
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1306m2
	638m2
	1914 m2
	48,85%
	ü

	
	6,62
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1169m2
	592m2
	1776 m2
	50,64%
	ü

	
	6,63
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1343m2
	846m2
	2538 m2
	62,99%
	ü

	
	6,64
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	986m2
	619m2
	1857 m2
	62,78%
	ü

	
	6,65
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1267m2
	700m2
	2100 m2
	55,25%
	ü

	
	6,66
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1176m2
	571m2
	1713 m2
	48,55%
	ü

	
	6,67
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1228m2
	698m2
	2094 m2
	56,84%
	ü

	
	6,68
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1313m2
	750m2
	2250 m2
	57,12%
	ü

	
	6,69
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1220m2
	662m2
	1986 m2
	54,26%
	ü

	
	6,70
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1205m2
	658m2
	1974 m2
	54,61%
	ü

	
	6,71
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1186m2
	662m2
	1986 m2
	55,82%
	ü

	
	6,72
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1161m2
	659m2
	1977 m2
	56,76%
	ü

	
	6,73
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1400m2
	856m2
	2568 m2
	61,14%
	ü

	
	6,74
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1218m2
	701m2
	2103 m2
	57,55%
	ü

	
	6,75
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1079m2
	592m2
	1776 m2
	54,87%
	ü

	
	6,76
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	943m2
	499m2
	1497 m2
	52,92%
	ü

	
	6,77
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1095m2
	627m2
	1881 m2
	57,26%
	ü

	
	6,78
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	992m2
	519m2
	1557 m2
	52,32%
	ü

	
	6,79
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	919m2
	419m2
	1257 m2
	45,59%
	ü

	
	6,80
	D3
	(Б1-10%) 
	 
	 
	3700m2
	 
	 
	 
	ü

	
	6,81
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1812m2
	986m2
	2958 m2
	54,42%
	ü

	
	6,82
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1348m2
	825m2
	2475 m2
	61,20%
	ü

	
	6,83
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1223m2
	746m2
	2238 m2
	61,00%
	ü

	
	6,84
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1010m2
	635m2
	1905 m2
	62,87%
	ü

	
	PARKOVSKO ZELENILO
	506m2
	 
	 
	 
	 

	
	SOOBRA}AJ
	17384m2
	 
	 
	 
	 

	
	BESPRAVNA GRADBA
	0m2
	 
	 
	 
	 

	
	VKUPNO ZA BLOK 6
	122812m2
	56331m2
	168913m2
	45,87%
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 URBANISTI^KI PLAN ZA SELO KOXAXIK-BLOK 1,BLOK 2, BLOK 3, 

	  BLOK 4, Blok 5, BLOK 6, BLOK 7, BLOK 8 I  BLOK 9 - П=61.45 Ха

	numeracija na blok
	numeracija  na grade`na parcela
	klasa na namena
	kompatibilna klasa na namena
	maксimalna visina
	katnost
	povr[ina na grade`na parcela (m2)
	maksimalna povr[ina za gradba (m2) 
	maksimalna bruto razviena povr[ina (m2) 
	procent na izgradenost %
	parkirawe vo parcela

	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	12

	БЛОК 7
	7,1
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1347m2
	880m2
	2640 m2
	65,33%
	ü

	
	7,2
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1133m2
	675m2
	2025 m2
	59,58%
	ü

	
	7,3
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1634m2
	975m2
	2925 m2
	59,67%
	ü

	
	7,4
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1335m2
	848m2
	2544 m2
	63,52%
	ü

	
	7,5
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1320m2
	921m2
	2763 m2
	69,77%
	ü

	
	7,6
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1278m2
	853m2
	2559 m2
	66,74%
	ü

	
	7,7
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1087m2
	697m2
	2091 m2
	64,12%
	ü

	
	7,8
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1043m2
	690m2
	2070 m2
	66,16%
	ü

	
	7,9
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1494m2
	971m2
	2913 m2
	64,99%
	ü

	
	7,10
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1778m2
	996m2
	2988 m2
	56,02%
	ü

	
	7,11
	E2
	trafostanica
	4,50 m
	P
	73m2
	40m2
	40 m2
	54,79%
	ü

	
	7,12
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1532m2
	804m2
	2412 m2
	52,48%
	ü

	
	7,13
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1007m2
	638m2
	1914 m2
	63,36%
	ü

	
	7,14
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1015m2
	590m2
	1770 m2
	58,13%
	ü

	
	7,15
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1040m2
	598m2
	1794 m2
	57,50%
	ü

	
	7,16
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1395m2
	870m2
	2610 m2
	62,37%
	ü

	
	7,17
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1434m2
	918m2
	2754 m2
	64,02%
	ü

	
	7,18
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1368m2
	880m2
	2640 m2
	64,33%
	ü

	
	7,19
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1241m2
	774m2
	2322 m2
	62,37%
	ü

	
	7,20
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1230m2
	779m2
	2337 m2
	63,33%
	ü

	
	7,21
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1379m2
	938m2
	2814 m2
	68,02%
	ü

	
	7,22
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1164m2
	773m2
	2319 m2
	66,41%
	ü

	
	7,23
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1076m2
	659m2
	1977 m2
	61,25%
	ü

	
	7,24
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1250m2
	811m2
	2433 m2
	64,88%
	ü

	
	7,25
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1022m2
	552m2
	1656 m2
	54,01%
	ü

	
	7,26
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1603m2
	946m2
	2838 m2
	59,01%
	ü

	
	7,27
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1330m2
	852m2
	2556 m2
	64,06%
	ü

	
	7,28
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1139m2
	698m2
	2094 m2
	61,28%
	ü

	
	7,29
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1288m2
	789m2
	2367 m2
	61,26%
	ü

	
	7,30
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1360m2
	842m2
	2526 m2
	61,91%
	ü

	
	7,31
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1157m2
	664m2
	1992 m2
	57,39%
	ü

	
	7,32
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1510m2
	937m2
	2811 m2
	62,05%
	ü

	
	7,33
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1072m2
	700m2
	2100 m2
	65,30%
	ü

	
	7,34
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1127m2
	575m2
	1725 m2
	51,02%
	ü

	
	7,35
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1108m2
	632m2
	1896 m2
	57,04%
	ü

	
	7,36
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1092m2
	678m2
	2034 m2
	62,09%
	ü

	
	7,37
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1225m2
	778m2
	2334 m2
	63,51%
	ü

	
	SOOBRA}AJ
	5510m2
	 
	 
	 
	 

	
	BESPRAVNA GRADBA
	0m2
	 
	 
	 
	 

	
	VKUPNO ZA BLOK 7
	51196m2
	28221m2
	84583m2
	55,12%
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 URBANISTI^KI PLAN ZA SELO KOXAXIK-BLOK 1,BLOK 2, BLOK 3, 

	  BLOK 4, Blok 5, BLOK 6, BLOK 7, BLOK 8 I  BLOK 9 - П=61.45 Ха

	numeracija na blok
	numeracija  na grade`na parcela
	klasa na namena
	kompatibilna klasa na namena
	maксimalna visina
	katnost
	povr[ina na grade`na parcela (m2)
	maksimalna povr[ina za gradba (m2) 
	maksimalna bruto razviena povr[ina (m2) 
	procent na izgradenost %
	parkirawe vo parcela

	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	12

	БЛОК 8
	8,1
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1418m2
	778m2
	2334 m2
	54,87%
	ü

	
	8,2
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	801m2
	500m2
	1500 m2
	62,42%
	ü

	
	8,3
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1023m2
	668m2
	2004 m2
	65,30%
	ü

	
	8,4
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1225m2
	706m2
	2118 m2
	57,63%
	ü

	
	8,5
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	958m2
	532m2
	1596 m2
	55,53%
	ü

	
	8,6
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1265m2
	744m2
	2232 m2
	58,81%
	ü

	
	8,7
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1241m2
	694m2
	2082 m2
	55,92%
	ü

	
	8,8
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1143m2
	660m2
	1980 m2
	57,74%
	ü

	
	8,9
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1120m2
	625m2
	1875 m2
	55,80%
	ü

	
	8,10
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1221m2
	779m2
	2337 m2
	63,80%
	ü

	
	8,11
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1019m2
	486m2
	1458 m2
	47,69%
	ü

	
	8,12
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	895m2
	460m2
	1380 m2
	51,40%
	ü

	
	8,13
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	993m2
	574m2
	1722 m2
	57,80%
	ü

	
	8,14
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1203m2
	807m2
	2421 m2
	67,08%
	ü

	
	8,15
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1102m2
	738m2
	2214 m2
	66,97%
	ü

	
	8,16
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1045m2
	692m2
	2076 m2
	66,22%
	ü

	
	8,17
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1222m2
	824m2
	2472 m2
	67,43%
	ü

	
	8,18
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1472m2
	972m2
	2916 m2
	66,03%
	ü

	
	8,19
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1203m2
	752m2
	2256 m2
	62,51%
	ü

	
	8,20
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1241m2
	848m2
	2544 m2
	68,33%
	ü

	
	8,21
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1159m2
	782m2
	2346 m2
	67,47%
	ü

	
	8,22
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1154m2
	777m2
	2331 m2
	67,33%
	ü

	
	8,23
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1159m2
	781m2
	2343 m2
	67,39%
	ü

	
	8,24
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1239m2
	847m2
	2541 m2
	68,36%
	ü

	
	8,25
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1506m2
	847m2
	2541 m2
	56,24%
	ü

	
	8,26
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1025m2
	523m2
	1569 m2
	51,02%
	ü

	
	8,27
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1254m2
	710m2
	2130 m2
	56,62%
	ü

	
	SOOBRA}AJ
	4656m2
	 
	 
	 
	 

	
	BESPRAVNA GRADBA
	0m2
	 
	 
	 
	 

	
	VKUPNO ZA BLOK 8
	35962m2
	19106m2
	57318m2
	53,13%
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 URBANISTI^KI PLAN ZA SELO KOXAXIK za BLOK 1BLOK 1,BLOK 2, BLOK 3, 

	  BLOK 4, Blok 5, BLOK 6, BLOK 7, BLOK 8 I  BLOK 9 - П=61.45 Ха

	numeracija na blok
	numeracija  na grade`na parcela
	klasa na namena
	kompatibilna klasa na namena
	maксimalna visina
	katnost
	povr[ina na grade`na parcela (m2)
	maksimalna povr[ina za gradba (m2) 
	maksimalna bruto razviena povr[ina (m2) 
	procent na izgradenost %
	parkirawe vo parcela

	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	12

	БЛОК 9
	9,1
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	958m2
	609m2
	1827 m2
	63,57%
	ü

	
	9,2
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1006m2
	650m2
	1950 m2
	64,61%
	ü

	
	9,3
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1033m2
	679m2
	2037 m2
	65,73%
	ü

	
	9,4
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	980m2
	594m2
	1782 m2
	60,61%
	ü

	
	9,5
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1014m2
	664m2
	1992 m2
	65,48%
	ü

	
	9,6
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	692m2
	384m2
	1152 m2
	55,49%
	ü

	
	9,7
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	398m2
	190m2
	570 m2
	47,74%
	ü

	
	9,8
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	533m2
	228m2
	684 m2
	42,78%
	ü

	
	9,9
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1595m2
	900m2
	2700 m2
	56,43%
	ü

	
	9,10
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1042m2
	696m2
	2088 m2
	66,79%
	ü

	
	9,11
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1408m2
	689m2
	2067 m2
	48,93%
	ü

	
	9,12
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1594m2
	829m2
	2487 m2
	52,01%
	ü

	
	9,13
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1839m2
	968m2
	2904 m2
	52,64%
	ü

	
	9,14
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1445m2
	909m2
	2727 m2
	62,91%
	ü

	
	9,15
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1520m2
	844m2
	2532 m2
	55,53%
	ü

	
	9,16
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1049m2
	597m2
	1791 m2
	56,91%
	ü

	
	9,17
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1002m2
	562m2
	1686 m2
	56,09%
	ü

	
	9,18
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1077m2
	595m2
	1785 m2
	55,25%
	ü

	
	9,19
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1078m2
	527m2
	1581 m2
	48,89%
	ü

	
	9,20
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1900m2
	1000m2
	3000 m2
	52,63%
	ü

	
	9,21
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	921m2
	529m2
	1587 m2
	57,44%
	ü

	
	9,22
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	938m2
	447m2
	1341 m2
	47,65%
	ü

	
	9,23
	A1
	(Б1-30%) 
	10,20 m
	P+2+Пк
	1058m2
	564m2
	1692 m2
	53,31%
	ü

	
	9,24
	V3
	(A4-30%) 
	7,00 m
	P+1
	21053m2
	14401m2
	28802 m2
	68,40%
	ü

	
	SOOBRA}AJ
	5497m2
	 
	 
	 
	 

	
	BESPRAVNA GRADBA
	0m2
	 
	 
	 
	 

	
	VKUPNO ZA BLOK 9
	52630m2
	29055m2
	72764m2
	55,21%
	 

	
	VKUPNO ZA OPFAT
	614515m2
	297574m2
	848549m2
	48,42%
	 








�


РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА- KUZEY MAKEDONYA CUMHURYETİ


ОПШТИНА ЦЕНТАР ЖУПА – MERKEZ JUPA BELEDİYESİ


Бр. - No. 14-507/


 27.12.2024 год./ yılı
















































































 s
































